| Réglementation Archives | Consignes Conseils | Auteur | Utilisateur | Fréquence de mise à jour | Fréquence d’utilisation | Ressources | Durée d’archivage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attestations de passage (entretien et vidange des bacs à graisse) | Pour une efficacité optimale, il est conseillé de vidanger le bac à graisse 2 à 5 fois par an, au strict minimum | L’entreprise spécialisée | Direction | A chaque passage | 2 à 5 fois par an | Aucun | 3 ans |