| Réglementation Archives  | ConsignesConseils  | Auteur  | Utilisateur  | Fréquence de mise à jour  | Fréquence d’utilisation  | Ressources  | Durée d’archivage  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attestations de passage (entretien et vidange des bacs à graisse) | Pour une efficacité optimale, il est conseillé de vidanger le bac à graisse 2 à 5 fois par an, au strict minimum | L’entreprise spécialisée | Direction  | A chaque passage  | 2 à 5 fois par an  | Aucun | 3 ans  |