

DOCUMENT DE DEMARRAGE DE BLOCKLY@RDUINO

1. Copier le fichier "algo\_test\_capteur.B@" situé dans le dossier "cours" du serveur vers votre espace personnel.
2. Lancer le logiciel "Blockly@rduino". Le raccourci est situé sur le bureau.
3. Configurer le logiciel


* Choix de la carte




* Configuration des blocs



1. Ouvrir le fichier "algo\_test\_capteur.B@"





1. Enregistrer les modifications

