**Blocs utiles pour la programmation**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bloc correspondant au capteur ultrason. Ce bloc retourne une distance exprimée en cm |
|  | Bloc qui permet d'affecter une valeur à la variable "DISTANCE" |
|  | Blocs qui permettent d'allumer ou d'éteindre la DEL ROUGE |
|  | Blocs qui permettent d'allumer ou d'éteindre la DEL VERTE |
|  | Blocs qui permettent d'afficher sur l'écran de l'ordinateur, la valeur (en cm) de la variable "DISTANCE" |
|  | Bloc conditionnel |
|  | Bloc de comparaison de la valeur d'une variable avec une valeur numérique |
|  | Bloc de temporisation à placer en fin de programme. Ce bloc permet d'espacer la prise de mesure par le capteur toute les 500 ms |